Product program / Amplifier / System Amplifier

VM-2240   ER

Микропроцессорный усилитель управления системой громкой связи для использования в качестве настольного устройства или установки при помощи дополнительных кронштейнов в стандартные 19-дюймовые стойки шкафного типа.Три сбалансированных входа для микрофона или записи с управляющими входами, контролем высоких/низких тонов и переключаемым фантомным питанием через комбинированные разъемы XLR, с легко устанавливаемыми трансформаторами. Вход для телефонных объявлений. Выходные цепи 1-5 могут быть связаны отдельно для каждого из вышеупомянутых входов. До 4 прослушиваемых цифровых станций можно подключить через соединение RJ-45. Два аудиовхода для фоновой музыки с двумя разъемами cinch и уровнем перед контроллерами, а также управление высоким/низким тоном.&nbsp;Существует 5 уровней приоритета.Усилитель мощности 100 Вт с мощностью 240 Вт защищен от холостого хода и от короткого замыкания, легко конвертируется в 5 выходных цепей 70 В или 50 В, индивидуально настраиваемый и регулируемый с шагом 0, - 3, 6, -10, -15 и -20 дБ при любом распределении мощности, а также при ключе коллективного вызова. Переключение дисплея с использованием светодиодов. При передаче сигналов с приоритетным автоматическим обходом управления громкостью и отображением функции дежурного вызова. Обязательный контрольный контакт для внешнего регулятора громкости.Вход 100 В на 5 кругов, выход, переключаемый сигналом вызова внешнего источника питания из головного офиса системы громкой связи или отключенного устройства.Согласно выходу до и после общего контроля громкости при использовании дополнительных усилителей. Выход записи для сигнала ведущего устройства.Простая комбинация до 9 усилителей управления ELA позволяет увеличить 45 цепей и увеличить мощность.Дополнительные управляющие входы для: отображения текста на цифровой текстовый носитель, дистанционной активации, запуска и остановки текстов сигнала тревоги, активации входов 100 В.Выходы состояния неисправности для: источника питания и аварийного питания, приемников и комбинации подключений усилителя, ошибок в текстовой памяти.Ярлыки для входов и выходов с передней стороны.В аварийном режиме воспроизведение двух текстов для предупреждения и эвакуации.Возможность дооснащения модулем цифрового хранения текста и мониторинга.