Product program / Amplifier / Power Amplifier

VM-3240E  CE

<div>Amplificadores controlados por microprocesador para amplificadores compactos de alarma de voz con monitorización completa según VDE 0833-4 y VDE 0828-1.</div><div>6 salidas de altavoz de volumen conmutables y ajustables con un total de 240 vatios de potencia nominal&nbsp;</div><div>Entrada de audio para transmisión local con opción de salidas sobre entradas. 8 entradas de uso universal y 8 salidas de control de uso universal; 6 entradas separadas para el control de alarmas del BMZ con monitorización conmutable, una de ellas con control de 24 voltios (polaridad); tres salidas de estado separadas con contactos de relé para la retroalimentación al BMZ: señal colectiva de fallo (contacto de conmutación), activada de emergencia (contacto de conmutación) y CPU de (normalmente abierta). Cada salida de línea es un relé de conmutación, por ejemplo, control de volumen externo en la técnica de 3 y 4 hilos.</div><div>Un amplificador adicional apropiado puede ser utilizado como potenciador de rescate y anuncio, en el segundo caso, los anuncios se hacen sin la interrupción de la música ambiente en las áreas durchsagelose puede hacerse. La supervisión del amplificador adicional es asumida por el amplificador de extensión.</div>