Product program / Amplifier / Power Amplifier

VM-3240E  CE

Microprocessorgestuurde uitbreidingsversterkers voor compacte versterkers met voice alarm en volledige bewaking volgens VDE 0833-4 en VDE 0828-1.6 schakelbare en instelbare volume-luidsprekeruitgangen met een totaal nominaal vermogen van 240 Watt.&nbsp;Audio-ingang voor lokale transmissie met keuze uit uitgangen boven ingangen. 8 universeel inzetbare ingangen en 8 universeel inzetbare regeluitgangen; 6 afzonderlijke ingangen voor de alarmbesturing van de BMZ met schakelbare bewaking, één met 24-volt regeling (polariteit); drie afzonderlijke statusuitgangen met relaiscontacten voor terugmelding naar de BMZ: verzamelstoringsmelding (wisselcontact), noodoproep geactiveerd (wisselcontact) en CPU van (normaal geopend). Elke lijnuitgang één schakelrelais voor bijvoorbeeld een externe volumeregeling in 3- en 4-draadstechniek.Een geschikte extra versterker kan worden gebruikt als reddings- en aankondigingsversterker, in het tweede geval worden aankondigingen gedaan zonder dat de achtergrondmuziek in de gebieden zonder aankondiging kan worden onderbroken. De bewaking van de extra versterker wordt overgenomen door de uitbreidingsversterker.