Product program / Amplifier / Power Amplifier

VM-3240E  CE

Zarządzane mikroprocesorowo wzmacniacze rozszerzające serii VM, kompatybilne z normami VDE 0833-4 oraz VDE 0828-1.6 wyjść głośnikowych z możliwością indywidualnej regulacji poziomu, o wspólnym obciążeniu 240W.&nbsp; Lokalne wejście audio z możliwością matrycowania. 8 uniwersalnych wejść sterowania oraz  8 uniwersalnych wyjść sterowania; 6 kontrolowanych wejść sterowania do połączenia z SAP, w tym jedno  24-voltowe (spolaryzowane); trzy niezależne monitorowane wyjścia sterowania do połączenia z SAP: sygnał awarii ogólnej (przekaźnikowe), sygnał alarmowania (przekaźnikowe) oraz wskaźnik CPU-OFF (zwierne). Każde wyjście głośnikowe wyposażono w obwód priorytetu w technice 3- i 4-żyłowej. Wzmacniacz umożliwia rozbudowę o wzmacniacz podrzędny, któy zapewni drugą szynę audio - na czas emisji komunikatu do wybranych stref muzyka w strefach pozostałych będzie nieprzerwalnie rozgłaszana. Wzmacniacz rozszerzający będzie monitorowany. &nbsp;