Product program / Amplifier / Power Amplifier

VM-3360E  CE

Mikroprozessor-gesteuerter Erweiterungsverstärker für Sprachalarmierungs-Kompaktverstärker mit kompletter Überwachung nach VDE 0833-4 und VDE 0828-1.
6 schaltbare und in der Lautstärke veränderbare Lautsprecher­ausgänge mit insgesamt 360 Watt Nennausgangsleistung.
Audioeingang für lokale Übertragung mit Wahl der Ausgänge über Steuereingänge. 8 universell nutzbare Steuerein- und 8 universell nutzbare Steuerausgänge; 6 separate Steuereingänge zur Alarmierungssteuerung von der BMZ mit zuschaltbarer Überwachung, einer davon mit 24-Volt Ansteuerung (Polaritätswechsel); drei separate Steuerausgänge mit Relaiskontakten für Rückmeldungen an die BMZ: Sammelstörmeldung (Umschaltkontakt), Notfall aktiviert (Umschaltkontakt) und CPU ausgeschaltet (Schließer). Je Linienausgang ein Relaisschaltkontakt für z.B. externe Lautstärkesteller in 3- und 4-Drahttechnik.  Ein geeigneter Zusatzverstärker kann als Havarie- und Durchsageverstärker eingesetzt werden, im zweiten Fall können Durchsagen ohne die Unterbrechung von Hintergrundmusik in durchsagelose Bereiche erfolgen. Die Überwachung des Zusatzverstärkers wird vom Erweiterungsverstärker übernommen.
  Spannungsversorgung: 230 V~, 24 V=
Übertragungsbereich: 50 - 20000 Hz
Störspannungsabstand: 85 dB
Abmessungen: 19-Zoll, 3 HE, T: 407 mm
Gewicht: 18 kg
Farbe und Gehäuse: schwarz, Stahl, Aluminium
  Fabrikat: TOA
Typ: VM-3360E