Product program / Amplifier / Power Amplifier

VM-3360E  CE

Amplificateurs d’extension commandés par microprocesseur pour amplificateurs compacts de sonorisation de sécurité avec surveillance complète, selon les normes VDE 0833-4 et VDE 0828-1.6 sorties haut-parleurs commutables à volume réglable, d’une puissance nominale totale de 360 W.&nbsp;Entrée audio pour transmission locale avec choix des sorties prioritaires sur les entrées. 8 entrées universelles et 8 sorties de commande universelles ; 6 entrées séparées pour le contrôle de l’alarme incendie avec surveillance commutable, l’une avec commande 24 V (polarité) ; trois sorties de commande séparées avec contacts de relais pour le retour vers l’alarme incendie : signal de panne collective (contact inverseur), urgence (contact inverseur) et CPU éteint activé (contact de fermeture). Chaque sortie de ligne inclut un relais de commutation, par exemple une commande de volume externe avec technologie 3 et 4 fils.Un amplificateur supplémentaire approprié peut être utilisé comme solution de secours ou amplificateur d’annonce ; dans le deuxième cas, les annonces sont faites sans interrompre la musique d’ambiance dans les zones non concernées. La surveillance de l’amplificateur supplémentaire est reprise par l’amplificateur d’extension.&nbsp;