Product program / Amplifier / Power Amplifier

VM-3360E  CE

Mikroprocesorowo sterowane wzmacniacze rozszerzające do wzmacniaczy kompaktowych dźwiękowych systemów ostrzegawczych z pełnym monitoringiem zgodnie z VDE 0833-4 i VDE 0828-1.6 przełączanych i regulowanych wyjść głośnikowych o łącznej mocy znamionowej 360 W.&nbsp;Wejście audio do transmisji lokalnej z możliwością wyboru wyjść zamiast wejść. 8 uniwersalnych wejść i 8 uniwersalnych wyjść sterujących; 6 oddzielnych wejść do sterowania alarmami w BMZ z przełączanym monitorowaniem, jedno z e sterowaniem 24 V (polaryzacja); trzy oddzielne wyjścia sterujące ze stykami przekaźnikowymi do komunikacji z BMZ: zbiorczy sygnał błędu (zestyk przełączny), awaryjny (zestyk przełączny) i aktywowany wyłącznik procesora (zestyk). Każde wyjście liniowe posiada przekaźnik przełączający, na przykład zewnętrzny regulator głośności w technologii 3- i 4-przewodowej.Odpowiedni dodatkowy wzmacniacz może być użyty jako wzmacniacz do ratownictwa i komunikatów, w drugim przypadku komunikaty są dokonywane bez przerywania tła muzycznego. Monitoring dodatkowego wzmacniacza jest przejmowany przez wzmacniacz rozszerzający.&nbsp;