Product program / Amplifier / Power Amplifier

VM-3360E  CE

Усилители расширения, контролируемые микропроцессором, с полным мониторингом в соответствии с VDE 0833-4 и VDE 0828-1.6 переключаемых, с регулируемой громкостью, выходов громкоговорителей с номинальной выходной мощностью 360 Вт. Аудиовход для локальной передачи с выбором выходов вместо входов. 8 универсально используемых входов и 8 универсально используемых управляющих выходов; 6 отдельных входов для управления сигналами BMZ с переключаемым мониторингом, один с 24-вольтным управлением (полярность); три отдельных управляющих выхода с релейными контактами для обратной связи к BMZ; общий сигнал неисправности (переключающий контакт), аварийный (переключающий контакт) и функция отключения центрального процессора (замыкающий контакт). Каждая линия выхода — переключаемое реле, например, внешнее управление громкостью в 3-х и 4-х проводных технологиях.Соответствующий дополнительный усилитель может использоваться в качестве запасного усилителя и для объявлений, которые производятся без прерывания фоновой музыки в зонах беспрерывного сигнала. Мониторинг дополнительного усилителя осуществляется усилителем расширения.