Product program / Amplifier / System Amplifier

VM-3360VA CE

<div>Amplificador compacto de alarma de voz controlado por microprocesador digital para alarma de voz, anuncios y música ambiente. Entradas de audio integradas, control de prioridad de 8 niveles, control de alarma por voz, amplificador de potencia, dial circular y monitorización completa según VDE 0833-4 y VDE 0828-1.</div><div>6 salidas de altavoz de volumen conmutables y ajustables con un total de 360 vatios de salida nominal. Tres entradas de micrófono / portadora de audio con sensibilidad conmutable, así como dos entradas de portadora de audio estéreo con control de volumen y control de tono en el panel frontal, una entrada con sensibilidad conmutable y control de volumen para evitar un ajuste intencional o no intencional, dos líneas de bus de voz para hasta cuatro estaciones externas.</div><div>Micrófono para el cuerpo de bomberos con monitorización acústica y eléctrica (micrófono remoto para radios), montado en la parte frontal, con panel de control para el control de la alarma: emergencia uno y fuera, selección del alcance, selección de la evacuación y texto de advertencia. Indicación de averías con indicación en texto plano del error, señal acústica y tecla de reset.</div><div>Ajuste protegido por contraseña de los ajustes del ecualizador, idioma, contraseña, etc. y visualización de la información relevante del sistema a través de un menú en la pantalla alfanumérica de dos líneas&nbsp;</div><div>Conexión LAN para la programación del sistema y la lectura del registro con mensajes detallados de eventos y errores para el diagnóstico local o remoto.</div><div>8 entradas de uso universal y 8 salidas de control de uso universal; 6 entradas separadas para el control de alarmas del BMZ con monitorización conmutable, una de ellas con control de 24 voltios (polaridad); 3 salidas de control separadas con contactos de relé para la retroalimentación al BMZ: señal colectiva de fallo (contacto de conmutación), emergencia (contacto de conmutación) y CPU activada apagada (contacto de cierre). Cada salida de línea es un relé de conmutación, por ejemplo, control de volumen externo en la técnica de 3 y 4 hilos.</div><div>Un amplificador adicional apropiado puede ser utilizado como potenciador de rescate y anuncio, en el segundo caso, los anuncios se hacen sin la interrupción de la música ambiente en las áreas durchsagelose puede hacerse. La supervisión del amplificador adicional es asumida por el amplificador compacto. Ampliación del sistema hasta 60 zonas con amplificadores adecuados.</div><div>Se incluye el software de programación multilingüe de fácil uso en Windows(R).</div><div>&nbsp;</div><div>(R): Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation</div>