Product program / Amplifier / System Amplifier

VM-3360VA CE

Urządzenie będzie kompaktowym zarządzanym przez mikroprocesor wzmacniaczem wielokanałowym z blokiem zintegrowanych wejść audio, wejść/wyjść sterowania, pamięcią komunikatów oraz mechanizmami kontroli w pełni zgodnymi ze standardem EN54. Urządzenie posiadać będzie 6 przełączanych wyjść głośnikowych o łącznym obciążeniu 360W oraz niezależnej regulacji poziomu. Na sekcję wejściową składać się będą 3 wejścia mikrofonowo-liniowe z możliwością regulacji czułości wejściowej oraz 2 stereofoniczne wejścia liniowe z kontrolą poziomu i regulacją tonów (dostępną z panelu przedniego wzmacniacza). Wzmacniacz umożliwi podłączenie do 4 wyniesionych pulpitów mikrofonowych, na dwóch niezależnych szynach. Wyniesiony w pełni monitorowany mikrofon strażaka wyposażony będzie w mikrofon na gruszce oraz blok klawiszy funkcyjnych, które umożliwią załączanie stref, wyzwalanie komunikatów głosowych oraz przy pomocy diod sygnalizacyjnych informować będą o zmianach stanu systemu. Mikrofon strażaka będzie tównież wyposażony w sygnalizator awarii ogólnej systemu oraz przycisk kasowania. Dostęp z panelu przedniego do menu wzmacniacza  zabezpieczony jest hasłem. Wzmacniacz będzie mógł być  zarządzany za pośrednictwem sieci LAN przez dedykowane oprogramowanie, które pozwoli na zmianę nastaw systemu, regulacją barwy dźwięku, wgrywanie komunikatów głosowych, czy też analizę dziennika pracy systemu. Wzmacniacz wyposażony będzie w 8 uniwersalnych wejść i 8 wyjść sterowania. Dodatkowe 6 monitorowanych wejść sterowania oraz 4 wyjścia (w tym jedno 24-voltowe oraz 3 przekaźnikowe) przewidziane będzie do integracji wzmacniacza z systemem SAP. System wyposażony zostanie w obwód CPU-OFF. Będzie istniała możliwość dalszej rozbudowy systemu o wzmacniacze podrzędne, w skutek czego maksymalna liczba obsługiwanych obwodów głośnikowych będzie wynosić 60. Będzie istniała możliwość podłączenia do systemu również wzmacniaczy rozszerzających, które umożliwią rozgłaszanie dodatkowego sygnału audio w tym samym czasie oraz pełnić będą rolę wzmacniacza rezerwowego.