Product program / Amplifier / Power Amplifier

VP-1061   CE

Der Verstärker ist ein 1-kanaliger Leistungsverstärker, der mit 230-240 V AC, 50/60 Hz oder 24 V DC betrieben wird. Bei dem angegebenen Produkt handelt es sich um einen lüftergekühlten Leistungsverstärker mit 2 HE in halber Rackgröße. Es sind zwei Programmeingänge und zwei Prioritätseingänge (beide parallel, 0 dB, 20 kOhm, symmetrisch) vorzusehen. Der Verstärker muss folgende Leistungskriterien erfüllen: Ausgangsleistung VP-1061: 60 W, VP-1121: 120 W bei weniger als 1% THD (Nennausgangsleistung, f = 1 kHz). Die Leistungsaufnahme beträgt VP-1061: 100W, VP-1121: 160W bei 1/3 Nennleistung. Ein Ausgangsstrombegrenzer ist vorzusehen. Der Frequenzgang soll 80 Hz bis 16 kHz bei 1/3 Nennausgang (+/-3 dB) und einem S/N-Verhältnis von über 80 dB betragen. Die Impedanz beträgt VP-1061: 167 Ohm (100 V), VP-1121: 83 Ohm (100 V). Der einstellbare Lautstärkepegel des Programmeingangs soll gedämpft werden, wenn der Prioritätseingang ein Signal empfängt. Es ist ein Relaiskontakt für sofortige Notfalldurchsagen vorzusehen. Für einen einfachen Anschluss sind abnehmbare Klemmenblöcke vorzusehen. Das Paneel soll aus schwarzem Aluminium, Alumite, bestehen. Die Abmessungen betragen 210 (B) x 88,4 (H) x 338,7 (T) mm und das Gewicht VP-1061: 6,9 kg, VP-1121: 9,3 kg. Die Betriebstemperatur soll 0&amp;deg;C bis +40&amp;deg;C betragen. Mitgeliefertes Zubehör soll sein: 2m Stromkabel x 1, 2-pol. abnehmbarer Anschlussstecker x 2, 3-pol. abnehmbarer Anschlussstecker x 2, 5-pol. abnehmbarer Anschlussstecker x 2, Verbindungsplatte x 1, Befestigungsschraube x 3, Sicherung (VP-1061: 1,25 A, VP-1121: 2,5 A) x 1. Die Fehlererkennung des Verstärkers und der Lautsprecherleitung soll mit einem optionalen YA-1000A-Modul möglich sein. Optionale Rack-Montageplatten sind die MB-25B-BK halbhohe Blindplatte für eine Verstärkereinheit und die MB-25-J Rack-Gelenkhalterung für zwei Einheiten.
Der Leistungsverstärker ist TOA-Modell VP-1061/VP-1121.