Product program / Amplifier / Power Amplifier

VP-1121   CE

<div>El amplificador deberá ser un amplificador de potencia de 1 canal que funcione con 230 - 240 V CA 50/60 Hz o 24 V CC. El producto especificado deberá ser un amplificador de potencia refrigerado por ventilador, de tamaño 2U, montado en bastidor. Se proporcionarán dos entradas de programa y dos entradas de prioridad (ambas paralelas, 0 dB, 20 kohm, balanceadas). El amplificador deberá cumplir los siguientes criterios de funcionamiento: La potencia de salida será VP-1061: 60 W, VP-1121: 120 W a menos del 1% de THD (salida nominal, f = 1 kHz). El consumo de energía será VP-1061: 100W, VP-1121: 160W a 1/3 de la potencia nominal. Se instalará un limitador de corriente de salida. La respuesta en frecuencia deberá ser de 80 Hz a 16 kHz a 1/3 de la salida nominal (+/-3 dB), con una relación S/R superior a 80 dB. La impedancia será VP-1061: 167 ohmios (100 V), VP-1121: 83 ohmios (100 V). El nivel de volumen ajustable de la entrada del programa se atenuará cuando la entrada prioritaria reciba una señal. Se proporcionará un contacto de relé para los anuncios de emergencia inmediatos. Los bloques de terminales extraíbles deben ser provistos para una fácil conexión. El panel será de aluminio negro, alumite. Las dimensiones serán 210 (An) x 88,4 (Al) x 338,7 (Pr) mm y peso VP-1061: 6,9 kg, VP-1121: 9,3 kg. La temperatura de funcionamiento será de 0&deg;°C a +40&deg;°C. Los accesorios suministrados serán: Cable de alimentación de 2 m x 1, bloque extraíble de 2 terminales x 2, bloque extraíble de 3 terminales x 2, bloque extraíble de 5 terminales x 2, placa de unión x 1, tornillo de montaje de placa de unión x 3, fusible (VP-1061: 1,25 A, VP-1121: 2,5 A) x 1. La detección de fallas en el amplificador y en la línea de altavoces deberá ser posible con un módulo opcional YA-1000A. Los paneles opcionales de montaje en bastidor serán el panel blanco de medio ancho MB-25B-BK para una unidad de amplificación y el soporte de unión de bastidor MB-25-J para dos unidades.</div><div>El amplificador de potencia será el modelo TOA VP-1061/VP-1121.</div><div>
</div>