Product program / Amplifier / Power Amplifier

VP-1241   CE

Leistungsverstärker im 19-Zoll Tischgehäuse, Netz- und Batterie¬betrieb, leerlauf- und kurzschlussfest, Betriebsanzeige durch grüne LED, Prioritätsanzeige durch rote LED, je ein symmetrischer Programm- und Prioritätseingang mit je einem Durchschleifausgang, getrennte Pegelsteller für die Programm- und Prioritätseingänge sowie Pegelabsenkung des Programmeingangs bei Aktivierung des Prioritätseingangs auf der Frontseite mit Schraubendreher einstellbar, Schalten eines erdfreien Umschalters bei Prioritätsbetrieb zur Steuerung externer Lautstärkesteller in 3- und 4-Drahttechnik, eingebauter Lüfter zur Kühlung, optionale Pilotton¬überwachung nachrüstbar, einbaufähig in 19-Zoll Gestellschränke nach DIN 41494 (IEC 297-3).
  Übertragungsbereich (typ.): 50-16.000 Hz (-3 dB) (bei 1/3 Nennleistung)
Fremdspannungsabstand: &gt; 80 dB (20 Hz - 20 kHz)
Eingangsempfindlichkeit: 0 dBV
Nennausgangsleistung: 240 W
Ausgangspannung: 100 V
Spannungsversorgung: 220 - 240 V, 50/60 Hz, 24 V=
Maße (B x H x T): 483,6 x 132,6 x 338,7 mm
Normhöhe nach DIN 41494: 3 HE
Farbe: schwarz  
  Fabrikat: TOA
Typ: VP-1241B