Product program / Amplifier / Power Amplifier

VP-1241   CE

Wzmacniacz powinien być jednokanałowym wzmacniaczem mocy pracującym przy napięciu 230 - 240 V AC 50/60Hz lub 24 V DC. Określonym produktem powinien być pełnowymiarowy, chłodzony wentylatorem wzmacniacz mocy, montowany w szafie typu rack-mount 3U. Należy zapewnić dwa wejścia programowe i dwa wejścia priorytetowe (równoległe, 0 dB, 20 kohm, zbalansowane). Wzmacniacz powinien spełniać następujące kryteria wydajności: Moc wyjściowa powinna wynosić VP-1241: 240 W, VP-1361: 360 W przy mocy poniżej 1% THD (moc znamionowa, f = 1 kHz). Pobór mocy wynosi VP-1241: 240 W, VP-1361: 330 W przy mocy znamionowej 1/3 W. Dostarcza się ogranicznik prądu wyjściowego. Pasmo przenoszenia wynosi od 80 Hz do 16 kHz przy wyjściu znamionowym 1/3 (+/-3 dB), przy stosunku sygnał/szum powyżej 80 dB. Impedancja wynosi VP-1241: 42 omów (100 V), VP-1361: 28 omów (100 V). Regulowany poziom głośności wejścia programu powinien być tłumiony za każdym razem, gdy wejście priorytetowe otrzyma sygnał. Zapewniony jest kontakt przekaźnikowy w celu natychmiastowego ogłoszenia sytuacji awaryjnych. W celu łatwego podłączenia należy zapewnić wyjmowane listwy zaciskowe. Panel powinien być wykonany z czarnego aluminium, ałunitu. Wymiary wynoszą 483,6 (szer.) x 132,6 (wys.) x 337,8 (gł.) mm i waga VP-1241: 13,4 kg, VP-1361: 16,6 kg. Zakres temperatury roboczej to 0&deg;C – +40&deg;C. Dostarczane akcesoria powinny być: 2m kabel zasilający x 1, 2-stykowa wyjmowana wtyczka zaciskowa x 2, 3-stykowa wyjmowana wtyczka zaciskowa x 2, 5-stykowa wyjmowana wtyczka zaciskowa x 2, bezpiecznik (VP-1241: 4,0 A, VP-1361: 6,3 A) x 1. Wykrywanie usterek wzmacniacza i linii głośnikowej powinno być możliwe przy użyciu opcjonalnego modułu YA-1000A.Wzmacniaczem mocy powinien być model TOA VP-1241/VP-1361.