Product program / Amplifier / Power Amplifier

VP-1361   CE

<div>El amplificador deberá ser un amplificador de potencia de 1 canal que funcione con 230 - 240 V CA 50/60 Hz o 24 V CC. El producto especificado debe ser un amplificador de potencia de tamaño rack completo 3U, refrigerado por ventilador. Se proporcionarán dos entradas de programa y dos entradas de prioridad (ambas paralelas, 0 dB, 20 kohm, balanceadas). El amplificador deberá cumplir los siguientes criterios de funcionamiento: La potencia de salida será VP-1241: 240 W, VP-1361: 360W a menos del 1% de THD (salida nominal, f = 1 kHz). El consumo de energía será VP-1241: 240 W, VP-1361: 330 W a 1/3 de la potencia nominal. Se instalará un limitador de corriente de salida. La respuesta en frecuencia deberá ser de 80 Hz a 16 kHz a 1/3 de la salida nominal (+/-3 dB), con una relación S/R superior a 80 dB. La impedancia será VP-1241: 42 ohmios (100 V), VP-1361: 28 ohmios (100 V). El nivel de volumen ajustable de la entrada del programa se atenuará cuando la entrada prioritaria reciba una señal. Se proporcionará un contacto de relé para los anuncios de emergencia inmediatos. Los bloques de terminales extraíbles deben ser provistos para una fácil conexión. El panel será de aluminio negro, alumite. Las dimensiones serán 483,6 (An) x 132,6 (Al) x 337,8 (Pr) mm y peso VP-1241: 13,4 kg, VP-1361: 16,6 kg. La temperatura de funcionamiento será de 0&deg;°C a +40&deg;°C. Los accesorios suministrados serán: Cable de alimentación de 2 m x 1, bloque de terminales Plug-in de 2 patillas x 2, bloque de terminales Plug-in de 3 patillas x 2, bloque de terminales Plug-in de 5 patillas x 2, fusible (VP-1241: 4,0 A, VP-1361: 6,3 A) x 1. La detección de fallas en el amplificador y en la línea de altavoces deberá ser posible con un módulo opcional YA-1000A.</div><div>El amplificador de potencia será el modelo TOA VP-1241/VP-1361.</div>