Product program / Amplifier / Power Amplifier

VP-1361   CE

L’amplificateur sera un amplificateur de puissance à 1 canal qui fonctionne sur 230-240 VCA, 50/60Hz ou 24 VCC. Le produit spécifié sera un amplificateur de puissance refroidi par ventilateur, pour montage en rack d’une taille d’un rack 3U. Deux entrées de programmation et deux entrées prioritaires (toutes deux en parallèle, 0 dB, 20 kohms, symétriques) seront fournies. L’amplificateur remplira les critères de performance suivants : la puissance de sortie sera VP-1241 : 240 W, VP-1361 : 360W à moins de 1 % THD (puissance nominale, f = 1 kHz). La consommation électrique sera VP-1241 : 240 W, VP-1361 : 330 W à 1/3 de la puissance nominale. Un limiteur de courant de sortie sera fourni. La réponse en fréquence sera de 80 Hz à 16 kHz à 1/3 de la puissance nominale (+/-3 dB), avec un rapport S/B supérieur à 80 dB. L’impédance sera VP-1241 : 42 ohms (100 V), VP-1361 : 28 ohms (100 V). Le niveau de volume ajustable de l’entrée de programmation sera atténué dès que l’entrée prioritaire recevra un signal. Un contact de relais sera fourni pour les annonces d’urgence immédiate. Des borniers amovibles seront fournis pour faciliter le branchement. Le panneau sera en aluminium noir, alumite. Les dimensions seront 483,6 (L) x 132,6 (H) x 337,8 (P) mm et le poids VP-1241 : 13,4 kg, VP-1361 : 16,6 kg. La température de fonctionnement se situera entre 0 &deg;C et +40 &deg;C. Les accessoires fournis comprendront : câble d’alimentation de 2 m x 1, fiches de raccordement amovible à 2 broches x 2, fiches de raccordement amovible à 3 broches x 2, fiches de raccordement amovible à 5 broches x 2, fusible (VP-1241 : 4,0 A, VP-1361 : 6,3 A) x 1. La détection des défauts de l’amplificateur et de la ligne de haut-parleurs sera possible grâce à un module YA-1000A en option.L’amplificateur de puissance sera un modèle TOA VP-1241/VP-1361.