Product program / System Component / Accessory

VP-200VX  BGM

Leistungsverstärker-Eingangsmodul, zum Anschluss der Leistungsverstärker der VP-2000-Serie an die Überwachungsmodule des VX-2000-Systems mit zusätzlichem Mischeingang für Hintergrundmusik, lokale Einspeisungen usw. Der Mischeingang muss durch einen Steuereingang abgeschaltet werden können, um Audiosignale höherer Priorität, insbesondere Alarmierungssignale und –meldungen ohne ein zusätzliches Signal zu übertragen. Der Mischeingang soll wahlweise für symmetrische und Stereo-Audiosignale ausgelegt sein. Übertragung der Audiosignale und Steuersignale für Fehlermeldungen und Bereitschaftsbetrieb.
  Mischeingang:
Übertragungsbereich: 40 – 20000 Hz
Empfindlichkeit: -10 dBV/0 dBV (wahlweise)  
  Fabrikat: TOA
Typ: VP-200VX-BGM