Product program / System Component / Accessory

VP-200VX  BGM

Módulo de entrada del amplificador de potencia para la conexión del amplificador de potencia de la serie VP-2000 al módulo de monitorización del sistema VX-2000 con entrada de mezcla adicional para música ambiente, fuentes locales, etc. La entrada mixta puede ser desactivada por una entrada de control, las señales de audio tienen mayor prioridad, especialmente las señales de alarma y los mensajes sin una transferencia de señal adicional. La entrada mixta debe estar diseñada para señales de audio simétricas y estéreo. Transmisión de señales de audio y señales de control para mensajes de error y funcionamiento en espera.