Product program / System Component / Accessory

VP-200VX  BGM

Module d’entrée d’amplificateur de puissance pour le branchement de l’amplificateur de puissance de la série VP-2000 au module de surveillance du système VX-2000, avec entrée de mixage supplémentaire pour musique d’ambiance, alimentations locales, etc. L’entrée mixte peut être mise hors tension par une entrée de commande, des signaux audio de priorité plus élevée, des signaux et messages particulièrement alarmants, sans transfert d’un signal supplémentaire. L’entrée mixte doit être conçue pour des signaux audio symétriques et stéréo. Transmission des signaux audio et de commande pour les messages d’erreur et le mode veille.