Product program / System Component / Accessory

VP-200VX  BGM

Invoermodule voor de aansluiting van de eindversterker van de VP-2000-serie op de bewakingsmodule van het VX-2000-systeem met extra mengingang voor achtergrondmuziek, lokale feeds, enz. De gemengde ingang kan worden uitgeschakeld door een stuuringang, audiosignalen met een hogere prioriteit, met name alarmerende signalen en berichten zonder extra signaaloverdracht. De gemengde ingang moet ontworpen zijn voor symmetrische en stereo-audiosignalen. Overdracht van audiosignalen en stuursignalen voor foutmeldingen en stand-by werking.