Product program / System Component / Accessory

VP-200VX  BGM

Входной модуль усилителя мощности для подключения усилителя мощности серии VP-2000 к модулю мониторинга системы VX-2000 с дополнительным микширующим входом для фоновой музыки, локальных кормов и др. Смешанный вход может быть отключен управляющим входом, аудиосигналы имеют более высокий приоритет, особенно тревожные сигналы и сообщения без дополнительной передачи сигнала. Смешанный вход должен быть рассчитан либо на симметричные сигналы, либо на стереосигналы. Передача аудиосигналов и сигналов управления для сообщений об ошибках и работы в режиме ожидания.