Product program / Amplifier / System Amplifier

VP-3304

<div>El amplificador será un amplificador de potencia digital conforme a la norma EN54-16 sin transformador de salida. Será una unidad de montaje en rack 2U equipada con 4 canales de amplificadores de potencia digitales de clase D, que contribuyen al ahorro de energía y al diseño ligero. Incluirá una fuente de alimentación independiente para cada canal.&nbsp; Si la fuente de alimentación del Canal 1 falla, esto no afectará el funcionamiento de los Canales 2-4. El amplificador debe incorporar 4 entradas BGM. El BGM puede ser transmitido al área local (área limitada) así como a las entradas de audio de todo el sistema. El volumen de BGM debe ser ajustable en el panel trasero del amplificador. El cambio al modo de espera desde una entrada externa reducirá el consumo de energía en espera. La regleta de bornes extraíble deberá permitir una conexión fácil&nbsp;</div><div>Los indicadores LED de cada canal deberán permitir reconocer fácilmente el estado de funcionamiento de la unidad y la señal de entrada de audio. El amplificador funcionará con 31V DC suministrados por la unidad de fuente de alimentación dedicada.</div>