Product program / Amplifier / System Amplifier

VP-3304

De versterker moet voldoen aan de EN54-16 norm voor digitale eindversterkers zonder uitgangstransformator. Het zal een 2U rekmontage-eenheid zijn die uitgerust is met 4 kanalen van digitale vermogensversterkers van klasse D, die bijdragen aan een energiebesparend en lichtgewicht ontwerp. Het omvat een onafhankelijke stroomvoorziening voor elk kanaal.&nbsp; Indien de stroomtoevoer van kanaal 1 uitvalt, heeft dit geen invloed op de werking van kanalen 2-4. De versterker moet 4 BGM-ingangen bevatten. De achtergrondmuziek kan worden uitgezonden naar het lokale gebied (beperkt gebied) en naar de audio-ingangen van het hele systeem. Het volume van de achterwand van de achterwand van de versterker moet regelbaar zijn. De overschakeling van externe invoer naar de stand-bymodus moet het stroomverbruik in de stand-bymodus verminderen. Het afneembare klemmenblok moet een eenvoudige aansluiting mogelijk maken.&nbsp;LED-indicatoren van elk kanaal moeten het mogelijk maken de bedrijfstoestand van het apparaat en het audio-ingangssignaal gemakkelijk te herkennen. De versterker moet werken op 31V DC die wordt gevoed door de speciale voedingseenheid.