Product program / Amplifier / System Amplifier

VP-3304

Wzmacniacz powinien być cyfrowym wzmacniaczem mocy zgodnym z normą EN54-16 bez transformatora wyjściowego. Jest to jednostka typu rack 2U wyposażona w 4 kanały cyfrowych wzmacniaczy mocy klasy D, które przyczyniają się do energooszczędności i lekkości konstrukcji. Obejmuje ona niezależne zasilanie każdego kanału.&nbsp; Jeżeli zasilanie elektryczne kanału 1 ulegnie awarii, nie będzie to miało wpływu na działanie kanałów 2-4. Wzmacniacz powinien zawierać 4 wejścia BGM. BGM może być nadawany do lokalnego obszaru (ograniczonego obszaru), jak również do wejść audio całego systemu. Głośność tła muzycznego powinna być regulowana na tylnym panelu wzmacniacza. Zmiana trybu czuwania z wejścia zewnętrznego na tryb czuwania powinna zmniejszyć zużycie energii w trybie czuwania. Zdejmowany blok zacisków powinien umożliwiać łatwe podłączenie.&nbsp;Wskaźniki LED każdego kanału powinny umożliwiać łatwe rozpoznanie stanu pracy urządzenia i sygnału wejściowego audio. Wzmacniacz powinien pracować na napięciu 31 V DC zasilanym z dedykowanego zasilacza.