Product program / Amplifier / System Amplifier

VP-3304

Усилитель должен соответствовать стандарту EN54-16 для цифровых усилителей мощности без выходного трансформатора. Этот блок монтируется в стойку для 2 блоков, оснащен 4 каналами цифровых усилителей мощности класса D, которые способствуют энергосбережению и облегчению конструкции. Он должен включать независимый источник питания для каждого канала.&nbsp; Если источник питания канала 1 не работает, это не повлияет на работу каналов 2–4. Усилитель должен включать 4 входа для фоновой музыки. Фоновую музыку можно транслировать в локальную область (ограниченную область), а также на аудиовходы всей системы. Громкость фоновой музыки регулируется на задней панели усилителя. Переход в режим ожидания с внешнего входа позволяет снизить энергопотребление в режиме ожидания. Съемный клеммный блок обеспечивает простоту подключения.&nbsp;Светодиодные индикаторы каждого канала позволяют легко распознавать рабочее состояние устройства и входной аудиосигнал. Усилитель должен работать от 31 В пост. тока, подаваемого от выделенного блока питания.