Product program / Amplifier / System Amplifier

VP-3504

L’amplificateur sera un amplificateur de puissance numérique conforme à la norme EN54-16 sans transformateur de sortie. Ce sera une unité à montage en rack 2U équipée de 4 canaux d’amplificateurs de puissance numériques de classe D qui contribuent à un fonctionnement économe en énergie et une conception légère. Il inclura une alimentation électrique indépendante pour chaque canal.&nbsp; Si l’alimentation électrique du canal 1 devait tomber en panne, cela n’affectera pas le fonctionnement des canaux 2-4. L’amplificateur intègrera 4 entrées pour musique d’ambiance. La musique d’ambiance peut être diffusée dans une zone locale (limitée) ainsi que vers les entrées audio de l’ensemble du système. Le volume de la musique d’ambiance sera réglable sur le panneau arrière de l’amplificateur. La mise en veille depuis l’entrée externe réduira la consommation électrique en veille. Un bornier amovible permettra un branchement facile.&nbsp;Les voyants LED de chaque canal permettront d’identifier aisément l’état de fonctionnement de l’unité et le signal d’entrée audio. L’amplificateur fonctionnera sur 31 V C fournis par l’unité d’alimentation électrique dédiée.