Product program / Power Supply / Emergency Power Supply

VX-2000DS ER

Stromversorgungs-Manager zur Spannungsversorgung von Sprachalarmzentralen (SAA) durch externe Netzgeräte und Batterien sowie zur Notstromversorgung anderer ELA-Systeme.   Automatische Umschaltung von Netzbetrieb auf Batterie­betrieb bei Netzausfall. Ladung und Ladungserhaltung der Batterien mit temperaturabhängiger Regelung der Batterieladespannung. Für gekapselte Blei-Gel Akkumulatoren mit insgesamt 24 V- ab 24 Ah.   Anzeige von Netz- oder Batteriestromversorgung, Batterie­verbindung, Ladung und Batterieprüfung.  Alle Funktionen gemäß VDE 0828-1 (EN 60849), VDE 0833-4 und EN 54-4: u.a. Überwachung des Ladegeräts, der Sicherungen, der Batterie und seiner Zuleitungen. 
  Zertifiziert auf EN 54-4 und Änderungen A1 und A2 gemäß der Bauprodukte-Verordnung 305/2011 zusammen mit dem Doppelnetzgerät VX-200PS und Netzgeräteträger VX-2000PF.
  Spannungsversorgung: 230V~, 50/60 Hz
Ladestrom: max. 5 A
Akkumulatoren: 2x 12V, Blei-Gel, gekapselt
Abmessungen: 19-Zoll Einbaugerät mit 2 HE
Fabrikat: TOA
Typ: VX-2000DS    Nr. der Leistungserklärung: 1134-CPD-083
Nr. des Zertifikats der Leistungsbeständigkeit: 1134-CPR-083
Kennnummer notifizierte Stelle: 1134