Product program / System Component / I/O Units

VX-2000SF

Überwachungs-Grundrahmen zur Überwachung der Leistungsverstärker und automatischen Umschaltung auf einen Reserveverstärker sowie Überwachung der Lautsprecherstromkreise. 10 Steckplätze für Lautsprecherstromkreis-Überwachungsmodule, Steuereingangs- und Steuerausgangsmodule. Verbindung zum System-Manager über RJ45 Anschlüsse, bis zu 800 Meter absetzbar. Komplette Überwachung aller Audio- und Steuersignalwege. Einfaches Update der System-Software frontseitig ohne Austausch von EPROMs, so dass nicht das ganze Gerät auszubauen ist. LED-Anzeigen für Betriebsbereitschaft, Spannungsversorgung und Störung.
  Übertragungsbereich: 20 – 20000 Hz
Spannungsversorgung: 24 V= (20 – 40V)
Abmessungen: 19-Zoll Einbaugerät mit 3 HE  
  Fabrikat: TOA
Typ: VX-2000SF