Product program / System Component / I/O Units

VX-2000SF

<div>Marco básico de monitorización para la supervisión del amplificador de potencia y la conmutación automática a un amplificador de repuesto, así como la supervisión del circuito de altavoces. 10 Ranuras para módulos de monitoreo de circuito de altavoces, módulos de entrada y salida de control. Conexión al System Manager a través de puertos RJ45, hasta 800 metros de deducible. Monitorización completa de todas las vías de señalización de audio y control. Simple sistema de actualización de software en la parte delantera sin intercambio de EPROMs, de modo que no todo el dispositivo para ampliar&nbsp;</div><div>Indicadores LED de alimentación, alimentación y error.</div>