Product program / System Component / I/O Units

VX-2000SF

Cadre de suivi de base pour surveiller l’amplificateur de puissance et commutation automatique vers un amplificateur de secours, ainsi que surveillance du circuit de haut-parleurs. 10 emplacements pour modules de surveillance du circuit de haut-parleurs, modules d’entrée de commande et de sortie de commande. Connexion au System Manager via les ports RJ-45, jusqu’à 800 mètres déductibles. Surveillance complète de tous les chemins de signal audio et de commande. Logiciel simple de mise à jour du système à l’avant, sans échange de mémoires EPROM, de manière à étendre seulement une partie du dispositif.&nbsp;Voyants LED pour la mise sous tension, l’alimentation électrique et l’erreur.