Product program / System Component / I/O Units

VX-2000SF

Bewaking van het basiskader voor de bewaking van de eindversterker en de automatische omschakeling naar een reserveversterker en de bewaking van het luidsprekercircuit. 10 sleuven voor luidsprekerschakelingsbewakingsmodules, besturingsingangs- en besturingsuitgangsmodules. Aansluiting op de systeembeheerder via RJ45-poorten, tot 800 meter aftrekbaar. Volledige bewaking van alle audio- en stuursignaaltrajecten. Eenvoudige update systeemsoftware aan de voorzijde zonder uitwisseling van EPROM's, zodat niet het hele apparaat uit te breiden.&nbsp;LED-indicatoren voor voeding, voeding aan en fout.