Product program / System Component / I/O Units

VX-2000SF

Jednostka nadzorująca VX-2000SF jest odpowiedzialna za wyjściowe sygnały audio systemu matrycowego VX-2000 i przypisanie jednego z 4 kanałów audio do poszczególnych wyjść. Jedną jednostkę VX-2000SF można wysposażyć w maks. 10 modułów wyjściowych lub sterujących. Dostępne są następujące moduły: VX-200SP Moduł kontroli linii z tonem pilota, VX-200SZ Moduł kontroli linii z pomiarem impedancji, VX-200SI Moduł zwiększający liczbę wyjść sterujących oraz VX-200SO Moduł zwiększający liczbę wyjść sterujących.