Product program / System Component / I/O Units

VX-2000SF

Базовая структура мониторинга для мониторинга усилителя мощности и автоматического переключения на запасной усилитель, а также мониторинга цепи громкоговорителя. 10 слотов для модулей контроля цепи громкоговорителей, модулей управляющих входов и выходов. Подключение к диспетчеру системы через порты RJ45, с возможностью вычета до 800 метров. Полный мониторинг всех звуковых и управляющих сигнальных путей. Простое обновление системного программного обеспечения на передней панели без обмена EPROM, без необходимости в расширении всего устройства.&nbsp;Светодиодные индикаторы питания, питания и ошибок.