Product program / System Component / System Manager / Central Unit

VX-2000

Sistema

modular para la distribución, control y monitorización basado en microprocesadores. Matriz de audio para la transmisión simultánea de 4 señales de audio independientes, así como una señal de audio a la escucha. 8 ranuras para diversos módulos de entrada para diversas fuentes de sonido, como micrófonos, reproductor de CD, grabadora de casetes, etc., 16 entradas de control y 16 salidas de control. 

Supervisión completa según EN 60849 (VDE 0828), EN 54-16 y VDE 0833-4. 
Monitorización de la CPU a través del temporizador del watchdog. Monitoreo de rutas críticas de señales de audio internas y externas. Indicación audible y visual de todo lo que ocurrió en unos 100 segundos. 
Registro de las últimas 2000 acciones y errores en el log para un posterior análisis de errores y reconstrucción de los procesos en el sistema.

Dos ranuras cubiertas para el almacenamiento de texto para la transmisión simultánea de mensajes de alerta y evacuación en áreas separadas de desastre o incendio. Se puede programar una alarma de 2 fases (alarma con posterior evacuación después de un tiempo de evacuación ajustable). Supervisión de la disponibilidad de los textos y de los errores de la memoria de texto.

El volumen básico de cada entrada y salida debe ser ajustable. Excepto las estaciones, los niveles de volumen de todas las entradas y salidas a cualquiera de las estaciones o ser ajustables a través de las entradas de control.

Interfaz RS-232C para PC. Software para PC bajo Windows ™ Interfaz gráfica de usuario para la configuración del sistema, la inspección del sistema y la lectura del registro. Detección automática de los componentes del sistema. Se pueden programar procesos automáticos temporizados en programas diarios, semanales y festivos (grabación con temporizador). Expresión de la documentación de configuración del sistema. Software de sistema de actualización simple sin intercambio de EPROMs.

Indicadores LED de alimentación, alimentación y error. Conector para altavoces de monitorización externos.