Product program / System Component / System Manager / Central Unit

VX-2000

Microprocessorgestuurde systeembeheerder
Modulair systeem voor de distributie, controle en bewaking. Audiomatrix voor de gelijktijdige overdracht van 4 onafhankelijke audiosignalen en een audiosignaal naar de luisteraar. 8 Slots voor diverse ingangsmodules voor verschillende geluidsbronnen zoals microfoons, CD-speler, cassetterecorder, enz., 16 besturingsingangen en 16 besturingsuitgangen. 
Volledige controle volgens EN 60849 (VDE 0828), EN 54-16 en VDE 0833-4. 
Bewaking van de CPU via de watchdogtimer. Bewaking van kritische interne en externe audiosignaalpaden. Hoorbare en visuele weergave van alles wat zich binnen ongeveer 100 seconden heeft voorgedaan. 
Registratie van de laatste 2000 acties en fouten in het logboek voor latere foutenanalyse en reconstructie van de processen op het systeem.
Twee overdekte sleuven voor tekstopslag, voor het gelijktijdig verzenden van waarschuwings- en evacuatieberichten in afzonderlijke gebieden van een ramp of brand. 2-fase alarm (alarm met aansluitend na instelbare ontruimingstijd) kan worden geprogrammeerd. Monitoring van de beschikbaarheid van de teksten en fouten in het tekstgeheugen.
Het basisvolume van elke ingang en uitgang moet instelbaar zijn. Behalve de stations zijn de volumeniveaus van alle in- en uitgangen naar één of meer van de stations of instelbaar via de stuuringangen.
RS-232C interface voor PC. PC-software onder Windows™ grafische gebruikersinterface naar de systeemconfiguratie, systeeminspectie en het uitlezen van het logboek. Automatische detectie van systeemcomponenten. Automatische processen in dag-, week- en vakantieprogramma's kunnen worden geprogrammeerd (timerregistratie). Uitdrukking van de documentatie over de systeemconfiguratie. Eenvoudige update systeemsoftware zonder uitwisseling van EPROMs.
LED-indicatoren voor voeding, voeding aan en fout. Aansluiting voor externe monitorluidsprekers.