Product program / System Component / System Manager / Central Unit

VX-2000

VX-2000 to w pełni kompatybilny z normą zharmonizowaną PN-EN54 oraz spełniający polskie wymogi krajowe (legitymujący się Świadectwem Dopuszczenia) wielokanałowy Dźwiękowy System Ostrzegawczy, który idealnie sprawdzać się będzie w szerokiej gamie aplikacji, również jako rozbudowany klasyczny system Public Address. Jego w pełni modułowa konfiguracja pozwala zoptymalizować liczbę wejść/wyjść audio oraz linii głośnikowych, a także dopasować dodatkowe możliwości mocowe systemu pod kątem konkretnej instalacji, tym samym ograniczając zbędne koszty. Wysoka elastyczność i niezawodność. Nieprzerwany nadzór. Decentralizacja. Skalowalna architektura sieciowa. Automatyczne dwukanałowe rozgłaszanie. Wszechstronne oprogramowanie. Narzędzie do projektowania systemów.