Product program / Power Supply / Emergency Power Supply

VX-200PS  ER

Doppelnetzgerät mit temperaturgesteuertem Gebläse zur Stromversorgung von Sprachalarmzentralen (SAZ).&nbsp;
  Spannungsversorgung: 230 V~, 50/60 Hz
Nennausgangsspannung: 2x 32V-, 7,5A
Spitzenausgangsleistung: 2x 400W (28V-, 14,3A)
  Fabrikat: TOA
Typ: VX-200PS