Product program / System Component / Accessory

VX-200SE

Karta VX-200SE jest 9-pasmowym, 1-kanałowym korektorem graficznym dedykowanym do montażu na modułach kontroli linii głośnikowych: VX-200SP, VX-200SP-2, VX-200SZ lub VX-200SZ-2.