Product program / System Component / I/O Modules

VX-200SI

Module d’entrée de commande, 16 entrées de commande via photocoupleur, entrées commutables pour activation normalement ouverte ou normalement fermée, surveillance de la commande connectée programmable pour chaque entrée séparée. Connexion via 4 prises RJ45.