Product program / System Component / I/O Modules

VX-200SI

Модуль контрольного входа, 16 контрольных входов через оптопару, каждый отдельный вход переключается на активацию нормально разомкнутым или нормально замкнутым, мониторинг подключенного управления для каждого отдельно программируемого входа. Подключение через 4 гнезда RJ45.