Product program / System Component / Surveillance Modules

VX-200SP-2

Módulo de monitorización del amplificador del circuito de altavoces, monitorización permanente e ininterrumpida del cortocircuito y de la interrupción a través del módulo Linienendmodul. La monitorización se lleva a cabo también durante la transmisión de música ambiente y anuncios de cualquier tipo y no los interrumpe. La monitorización del amplificador también es ininterrumpida. Detección de fallos durante 100 segundos. Desconecte el circuito de los altavoces en caso de cortocircuito. El ecualizador gráfico de 9 bandas opcional se puede instalar posteriormente.