Product program / System Component / Surveillance Modules

VX-200SP-2

Moduł kontroli impedancji linii głośnikowej będzie umożliwiał nieprzerwane monitorowanie pary obwodów (AB) w sposób z wykorzystaniem tonu pilota. Monitorowanie nie będzie zauważalne dla użytkownika systemu, nie będzie też wpływać na emisję audycji muzycznych i komunikaców głosowych. Moduł będzie umożliwiał rozbudowę o 9-punktowy korektor parametryczny barwy dźwięku.