Product program / System Component / Surveillance Modules

VX-200SP

Module de surveillance de l’amplificateur du circuit de haut-parleur, surveillance permanente et sans interruption des courts-circuits et interruptions via câblage arrière et défauts de terre. La surveillance est également effectuée lors de la transmission de la musique d’ambiance et de toutes les annonces et ne les interrompt pas. La surveillance de l’amplificateur se fait également sans interruption. Détection des défauts de terre pendant 100 secondes. Désactivation du circuit d’alimentation du haut-parleur en cas de court-circuit. Un égaliseur graphiques 9 bandes en option peut être ajouté ultérieurement.