Product program / System Component / Surveillance Modules

VX-200SZ-2

Lautsprecherstromkreis-Verstärker-Überwachungsmodul, unterbrechungsfreie permanente Überwachung zweier Lautsprecherstromkreise (A/B-Linien) auf Kurzschluss und Unterbrechung per Impedanzmessung sowie Erdschluss. Die Impedanzmessung erfolgt auch während der Übertragung von Hintergrundmusik und Durchsagen aller Art und unterbricht diese nicht. Die Verstärkerüberwachung erfolgt ebenfalls unterbrechungsfrei. Fehlererkennung innerhalb von 100 Sekunden. Bei Auftreten eines Linienfehlers separate Überprüfung der Lautsprecherstromkreise A und B und Abschaltung des betroffenen Lautsprecherstromkreises bei Kurzschluss. Optionaler 9-Band-Grafikequalizer nachrüstbar.
  Fabrikat: TOA
Typ: VX-200SZ-2