Product program / System Component / Surveillance Modules

VX-200SZ-2

Módulo de monitorización de amplificadores de circuitos de altavoces, monitorización permanente sin interrupciones de dos circuitos de altavoces (líneas A/B) en cortocircuitos e interrupciones por medición de impedancia y fallo. La medición de la impedancia se realiza también durante la transmisión de música ambiente y anuncios de cualquier tipo y no los interrumpe. La monitorización del amplificador también es ininterrumpida. Detección de fallos durante 100 segundos. Por separado, se produce un error de línea, compruebe que los circuitos de altavoces A y B no estén en cortocircuito y apague el circuito de altavoces afectado. El ecualizador gráfico de 9 bandas opcional se puede instalar posteriormente.