Product program / System Component / Surveillance Modules

VX-200SZ-2

Module de surveillance de l’amplificateur de circuit de haut-parleur, surveillance permanente et sans interruption de deux circuits haut-parleur (lignes A/B) afin de détecter tout courts-circuit et toute interruption via des mesures de l’impédance et des défauts à la terre. La mesure de l’impédance est également effectuée lors de la transmission de la musique d’ambiance et de toutes les annonces et ne les interrompt pas. La surveillance de l’amplificateur se fait également sans interruption. Détection des pannes pendant 100 secondes. En cas de panne sur une ligne, contrôle séparé des circuits de haut-parleur A et B et désactivation du circuit concerné en cas de court-circuit. Un égaliseur graphiques 9 bandes en option peut être ajouté ultérieurement.