Product program / System Component / Surveillance Modules

VX-200SZ

Módulo de monitorización de amplificadores de circuito de altavoces, monitorización permanente sin interrupciones de cortocircuitos e interrupciones por medición de impedancia y fallo. La medición de la impedancia se realiza también durante la transmisión de música ambiente y anuncios de cualquier tipo y no los interrumpe. La monitorización del amplificador también es ininterrumpida. Detección de fallos durante 100 segundos. Desconecte el circuito de los altavoces en caso de cortocircuito. El ecualizador gráfico de 9 bandas opcional se puede instalar posteriormente.