Product program / System Component / Surveillance Modules

VX-200SZ

Module de surveillance de l’amplificateur du circuit du haut-parleur, surveillance permanente et sans interruption des courts-circuits et interruptions via des mesures de l’impédance et des défauts à la terre. La mesure de l’impédance est également effectuée lors de la transmission de la musique d’ambiance et de toutes les annonces et ne les interrompt pas. La surveillance de l’amplificateur se fait également sans interruption. Détection des pannes pendant 100 secondes. Désactivation du circuit d’alimentation du haut-parleur en cas de court-circuit. Un égaliseur graphiques 9 bandes en option peut être ajouté ultérieurement.