Product program / System Component / Surveillance Modules

VX-200SZ

Moduł wyjściowy sygnału audio z możliwością kontroli linii głośnikowej na podstawie pomiaru impedancji tej linii. Moduł jest montowany w Jednostce Nadzorującej VX-2000SF. Wykrywa zwarcie, rozwarcie oraz doziemienie linii głośnikowej.