Product program / System Component / I/O Modules

VX-200XI

Eingangsmodul für Mikrofon- und Hochpegelsignale mit Steuereingang, einstellbare Hoch- und Tiefpassfilter zur Unterdrückung von störenden Geräuschen, Phantomspeisung zuschaltbar. Übertragung des Audiosignals in programmierbare Ausgangskreise.
  Empfindlichkeit: Mikrofon: 0,32 – 7,5 mV; Hochpegel: 0,1 – 2,4 V
Hochpassfilter 100 Hz: Absenkung 8 – 14 dB
Tiefpassfilter 10 kHz: Absenkung 9 – 15 dB
Übertragungsbereich: 50 – 20000 Hz
Klirrfaktor: &lt; 0,5%
Phantomspannung: 15 V
Anschluss: RJ45
  Fabrikat: TOA
Typ: VX-200XI